# show ip protocols bgp

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip protocols bgp`

## コマンド説明

BGPルーティングプロセスの設定や状態に関する情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show ip protocols bgp
    Routing Protocol is "bgp 65010"
      IGP synchronization is disabled
      Automatic route summarization is disabled
      Default local-preference applied to incoming route is 100
      Redistributing: connected
      Neighbor(s):
      Address          AddressFamily  FiltIn  FiltOut  DistIn  DistOut  RouteMapIn
    RouteMapOut  Weight
    10.10.10.5              unicast                                       path2

    10.10.10.8              unicast                                       path1

## 関連コマンド