# type ap-configuration apply ap

モード
  タスク設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-task)# type ap-configuration apply ap {<1-65535>|all}`

`(config-wireless-task)# no type`

## コマンド説明

対象タスクのスケジュールにしたがい、管理下の全APに対して、AP登録時にprofileコマンドで指定した共通設定（APプロファイル）とAP個別設定を適用するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象タスクのオペレーション設定を削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`{<1-65535>|all}`
  設定適用対象の管理下AP。AP登録番号（apコマンド）をカンマ、ハイフン区切りで複数指定するか、管理下の全APを表すallキーワードで指定する

## コマンドツリー

## 関連コマンド