[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# Web GUI / ユーザー管理

ユーザー管理画面では、Web GUIやCLIにログインするユーザーの一覧表示や追加、削除、変更を行えます。

> Note

> > CLIにおける制限事項は、基本的にすべてWeb GUIでの操作にも該当します。Web GUI上で各種機能の設定を行うときは、該当機能の解説編・コマンド編に記載の制限事項をご参照ください（全角文字および半角カナも入力できません）。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やファームウェア、GUIファイルのバージョンによって異なる可能性があります。
> > 本マニュアルは、GUIバージョン2.22.0をもとに記述しています。

> Note

> > Web GUIの画面を開いた状態で長期間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合はいったんログアウトし、再ログインしてください。

> Note

> > http webapi read-only-privilegeコマンドで権限レベル15未満のユーザーにWeb GUIアクセスを許可している場合、表示される項目はページごとに差分があります。権限レベル15未満のユーザーがアクセスしている際には適用ボタンや保存ボタンが押せるように見えても実際には設定関連は行えません。

## ユーザー管理

現在登録されているユーザーの一覧が表示されます。
詳細は「運用・管理」/「ユーザー認証」をご覧ください。

ユーザー名 | ユーザー名が表示されます
権限レベル | ユーザーの現在の権限レベルが表示されます
パスワード編集ボタン | ユーザーのパスワードを変更するためのパスワード編集ダイアログが開きます
権限レベル編集ボタン | ユーザーの権限レベルを変更するための権限レベル編集ダイアログが開きます
メールアドレス編集ボタン | サポート対象外
削除ボタン | ユーザーを削除します。削除前には確認のダイアログが表示されます
ユーザー追加ボタン | 新規ユーザー追加ダイアログが開きます

> Note

> > 重複したユーザー名は登録できません。

### 新規ユーザー追加

ユーザーを新規追加するためのダイアログです。

ユーザー名、パスワード、権限レベルの入力欄はusernameコマンドのパラメーターに対応していますが、CLIとGUIでは入力できる文字種等に差分がありますのでご注意ください。

ユーザー名 | 新規ユーザーのユーザー名を入力してください。 入力可能なユーザー名：長さ 1～63文字。半角英数字と半角記号（- _）のみ使用可能（ただし、1文字目は英字、記号のみ使用可）。大文字小文字を区別。ユーザー名「root」、「daemon」、「nobody」、「sshd」、「httpd」、「tss」は予約済みのため使用できない
パスワード | 新規ユーザーのパスワードを入力してください。 入力可能なパスワード：長さ 1～32文字。半角英数字と半角記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | ~ } ）。大文字小文字を区別
パスワード（確認用） | 確認のため新規ユーザーのパスワードをもう一度入力してください
権限レベル | 新規ユーザーの権限レベルを入力してください
メールアドレス | サポート対象外
キャンセルボタン | 新規ユーザーを追加せずに一覧画面に戻ります
保存ボタン | 新規ユーザーを追加して一覧画面に戻ります

### パスワード編集

既存ユーザーのパスワードを変更するためのダイアログです。

ユーザー名（変更不可） | 編集対象のユーザー名が表示されます
新パスワード | 変更後のパスワードを入力してください
パスワード（確認用） | 確認のため変更後のパスワードをもう一度入力してください
キャンセルボタン | パスワードを変更せずに一覧画面に戻ります
保存ボタン | パスワードを変更して一覧画面に戻ります

### 権限レベル編集

既存ユーザーの権限レベルを変更するためのダイアログです。

ユーザー名（変更不可） | 編集対象のユーザー名が表示されます
権限レベル | 変更後の権限レベルを入力してください
キャンセルボタン | 権限レベルを変更せずに一覧画面に戻ります
保存ボタン | 権限レベルを変更して一覧画面に戻ります

### メールアドレス編集（サポート対象外）

本ダイアログはサポート対象外です。

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G