[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ssh server sftp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# [no] ssh server sftp`

SSHサーバーの付加サービスであるSFTP（Secure File Transfer Protocol）サーバー機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、SFTPサーバー機能を無効にする。
初期設定は有効。ただし、SFTPはあくまでSSHサーバーの付加サービスなので、SFTP自体が有効でも、SSHサーバーが起動していないと使用できない（初期状態ではSSHサーバーは無効）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh server sftp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service ssh（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G