[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体の動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: ARX200S-GTX
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: PSU Fan (Rpm)                     5444       2000        -       Ok
    2   Temp: Temp D1 (Degrees C)                34   65(Hyst)         70     Ok
    3   Temp: Temp D2 (Degrees C)                33   64(Hyst)         69     Ok
    4   Temp: Temp NCT (Degrees C)               35   65(Hyst)         70     Ok
    5   Voltage: 12V (Volts)                 12.105     10.800     13.199     Ok
    6   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.355      2.970      3.630     Ok
    7   Voltage: 1.2V (Volts)                 1.208      1.080      1.320     Ok
    8   Voltage: 0.85V (Volts)                0.854      0.765      0.935     Ok
    9   Voltage: 1.05V (Volts)                1.055      0.945      1.155     Ok
    10  Voltage: 1.8V (Volts)                 1.808      1.619      1.980     Ok
    11  Voltage: 1.5V (Volts)                 1.503      1.349      1.650     Ok
    12  Voltage: 1.2V (Volts)                 1.203      1.080      1.320     Ok
    13  Voltage: 0.7V (Volts)                 0.699      0.629      0.770     Ok
    14  Temp: SoC AP IC (Degrees C)              60  105(Hyst)        110     Ok
    15  Temp: SoC AP CPU0 (Degrees C)            60  105(Hyst)        110     Ok
    16  Temp: SoC AP CPU1 (Degrees C)            60  105(Hyst)        110     Ok
    17  Temp: SoC AP CPU2 (Degrees C)            60  105(Hyst)        110     Ok
    18  Temp: SoC AP CPU3 (Degrees C)            60  105(Hyst)        110     Ok
    19  Temp: SoC CP0 IC (Degrees C)             44  105(Hyst)        110     Ok
    20  Temp: SoC CP1 IC (Degrees C)             50  105(Hyst)        110     Ok

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G