[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac static

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-mac static`

MACベース認証において、Supplicantのスタティック登録を有効にする。
本コマンドを無効化することはできない。
本コマンド有効時は、MACベース認証をパスしたSupplicantのMACアドレスがFDBにスタティックエントリーとして登録されるためエージアウトされない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-mac static（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth roaming disconnected（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G