[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp leasequery enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(config)# [no] ip dhcp leasequery enable`

DHCPサーバー機能において、DHCPリースクエリーへの応答を有効化する。
no形式で実行した場合は、DHCPリースクエリーへの応答を無効化する。
初期設定は無効（DHCPリースクエリーに応答しない）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp leasequery enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show counter dhcp-server（非特権EXECモード）
show ip dhcp server statistics（非特権EXECモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G