[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa local authentication attempts max-fail remote-login-only

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# [no] aaa local authentication attempts max-fail remote-login-only`

連続したログイン失敗によるロックアウトの対象をリモートログインに限定する（コンソールログインをロックアウトの対象外にする）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では、コンソールログイン、リモートログインともロックアウトの対象となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa local authentication attempts max-fail remote-login-only（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa local authentication attempts max-fail（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G