[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dns forwarding dns46

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`> show ip dns forwarding dns46`

DNSリレーのオプションであるDNS46機能の設定を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip dns forwarding dns46 ↓
    Status   : Enabled
    Instance : nat46
      IPv4 Ranges
        178.15.2.1/24
        10.0.0.0/8
        172.18.0.0/16
      IPv6 Ranges
        f002::f1/16
        fff1::f1/16

### 関連コマンド

4to6-mapping（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46(mapping)（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46 subnet（グローバルコンフィグモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）
show ip dns forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G