[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ddns-update now

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`# ddns-update [method NAME] now`

ダイナミックDNS（DDNS）アップデートを手動実行する。

### パラメーター

`method NAME` | サービス固有設定名（ddns-update-methodコマンドで指定した名前）。指定時は該当サービス固有設定に関連付けられたアドレスだけがアップデートされる。省略時は設定されているすべてのサービス固有設定を使ってアップデートが実行される

### 使用例

■ ダイナミックDNS（DDNS）の更新対象に設定されているすべてのアドレス情報を手動でアップデートする。

    awplus# ddns-update now ↓

■ DDNSサービス固有設定「Dyn」に関連付けられたアドレス情報だけを手動でアップデートする。

    awplus# ddns-update method Dyn now ↓

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G