[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# default-protocol-action

モード: MACフィルターモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config-macfilter)# default-protocol-action ACTION`

`(config-macfilter)# no default-protocol-action`

対象MACフィルターのプロトコルルールに対するデフォルトアクションを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はpermit。すなわち、対象MACフィルターのどのプロトコルルールにもマッチしなかったフレームは許可され、通常のMACフィルタールールの処理に進む。

### パラメーター

`ACTION :=` | `{deny|permit}`
| アクション
| `deny` | フレームを破棄して処理終了（通常のMACフィルタールールの処理には進まない）
| `permit` | フレームを許可してプロトコルルールの処理を終了（通常のMACフィルタールールの処理に進む）

### 注意・補足事項

■ MACフィルターの処理フローについては解説編を参照。

### コマンドツリー

    mac-filter (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-protocol-action（MACフィルターモード）

### 関連コマンド

mac-filter-group（インターフェースモード）
rule（MACフィルターモード）
show mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G