[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show counter dhcp-client

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`> show counter dhcp-client`

DHCPクライアント機能の統計情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show counter dhcp-client ↓
    DHCP client counters
    DHCPDISCOVER out      ......... 2
    DHCPREQUEST out       ......... 4
    DHCPDECLINE out       ......... 0
    DHCPRELEASE out       ......... 0
    DHCPOFFER in          ......... 2
    DHCPACK in            ......... 2
    DHCPNAK in            ......... 2

表 1
DHCPDISCOVER out | 送信したDHCP Discoverメッセージの数
DHCPREQUEST out | 送信したDHCP Requestメッセージの数
DHCPDECLINE out | 送信したDHCP Declineメッセージの数
DHCPRELEASE out | 送信したDHCP Releaseメッセージの数
DHCPOFFER in | 受信したDHCP Offerメッセージの数
DHCPACK in | 受信したDHCP Ackメッセージの数
DHCPNAK in | 受信したDHCP Nackメッセージの数

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G