[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# pki trustpoint

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# [no] pki trustpoint NAME`

対象ISAKMPプロファイルで証明書認証を行う場合に使用するトラストポイントを指定する。
no形式で実行した場合はトラストポイントの指定を削除する。
初期設定は未設定。未設定時はデフォルトの「local」を使用する。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 使用例

■ トラストポイント「vpn-isakmp」を使ってISAKMPの証明書認証を行うよう設定する。

    awplus(config-isakmp-profile)# pki trustpoint vpn-isakmp ↓

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- pki trustpoint（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
local authentication（ISAKMPプロファイルモード）
remote authentication（ISAKMPプロファイルモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G