[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# password

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# password [encrypted] PASSWORD`

`(config-ddns-update-method)# no password`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスのパスワードを設定する。
no形式で実行した場合はパスワードの設定を削除する。
初期状態では未設定。
update-urlコマンドで指定するアップデート用URL内の変数 <PASSWORD> は、実際の更新時に本コマンドで指定したパスワードに置き換えられる。

### パラメーター

`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`PASSWORD` | DDNSサービスのパスワード

### 使用例

■ DDNSサービスのパスワードを設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# password example!pass ↓

■ DDNSサービスのパスワードを削除する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no password ↓

### 注意・補足事項

■ バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- password（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G