[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show snmp-server user

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server user`

（SNMPv3）ユーザーの設定内容を表示する。

### 使用例

    awplus# show snmp-server user ↓

    Name                Group name          Auth         Privacy
    -------             -------------       -------      ----------
    supervisor          admins              sha          des
    administrator       admins              md5          des
    zein                operators           md5          none

表 1
Name | ユーザー名
Group name | 所属先グループ名
Auth | 認証プロトコル
Privacy | 暗号化プロトコル

### 関連コマンド

show snmp-server group（特権EXECモード）
snmp-server group（グローバルコンフィグモード）
snmp-server user（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G