[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# type reboot

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type reboot`

再起動トリガーを作成する。
再起動トリガーは、システムの再起動時に実行される。

### 使用例

■ システム再起動後に起動する再起動トリガー「6」を作成する。

    awplus(config)# trigger 6 ↓
    awplus(config-trigger)# type reboot ↓

### 注意・補足事項

■ 再起動トリガーはシステム起動後、60秒以内に実行される。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type reboot（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G