[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# group-attribute

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# group-attribute TEXTLINE`

`(config-ldap-server)# no group-attribute`

グループDN（group-dn）設定時、該当グループ所属のユーザー名が格納されているユーザー属性名を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はuniqueMember。
本コマンドの設定はグループDN（group-dnコマンド）が設定されているときにだけ意味を持つ。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 所属グループのDNが格納されているユーザー属性名。初期値はuniqueMember

### 使用例

■ グループDNがユーザーのmemberOf属性に格納されている場合、次のように設定する。

    awplus(config-ldap-server)# group-attribute memberOf ↓

■ グループDNの格納属性を初期値のuniqueMemberに戻す。

    awplus(config-ldap-server)# no group-attribute ↓

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- group-attribute（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

group-dn（LDAPサーバーモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G