[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip bgp neighbors notification

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp neighbors {A.B.C.D|X:X::X:X} notification`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアとの間で送受信したNOTIFICATIONメッセージの数を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス

### 使用例

    awplus# show ip bgp neighbors 192.168.10.2 notification ↓
     Received 0 Notification messages and Sent 1 Notification messages

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G