[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# server enable

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# [no] server enable`

ローカルRADIUSサーバーを有効化する。
no形式で実行した場合はローカルRADIUSサーバーを無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server enable（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

show radius local-server statistics（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G