[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ssh server max-auth-tries

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# ssh server max-auth-tries <1-32>`

`(config)# no ssh server max-auth-tries`

SSHサーバー機能に対するSSH接続ごとの認証試行回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は6回。

### パラメーター

`<1-32>` | 認証試行回数。初期値は6

### 使用例

■ SSHサーバーに対するSSH接続の認証試行回数を3回までに設定する。

    awplus(config)# ssh server max-auth-tries 3 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh server max-auth-tries（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ssh server（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G