[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip domain-list

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] ip domain-list NAME`

DNS問い合わせ時に使用する「検索ドメインリスト」（単独ホスト名が指定された場合に付加するドメイン名の一覧）にドメイン名を追加する。
no形式で実行した場合は、リストからドメインを削除する。
初期状態では検索ドメインリストは設定されていない。

### パラメーター

`NAME` | ドメイン名

### 使用例

■ 検索ドメインリストに、sw.example.comとhw.example.comを追加する。

    awplus(config)# ip domain-list sw.example.com ↓
    awplus(config)# ip domain-list hw.example.com ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで「検索ドメインリスト」が設定されている場合、ip domain-nameコマンドで設定したデフォルトドメイン名、および、DHCPクライアント機能によって自動設定されたデフォルトドメイン名は使用されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip domain-list（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip domain-name（グローバルコンフィグモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
show ip domain-list（非特権EXECモード）
show ip domain-name（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G