[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa group server ldap

モード: グローバルコンフィグモード --> LDAPサーバーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config)# [no] aaa group server ldap GROUPNAME`

LDAP認証サーバーグループを作成し、その内容を指定するためのLDAPサーバーグループモードに移動する。あるいは、既存のLDAP認証サーバーグループの内容を編集するため、LDAPサーバーグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したLDAP認証サーバーグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
LDAP認証サーバーグループは、LDAPを利用する各種機能において、それぞれ異なる認証サーバー（LDAPサーバー）を利用するための仕組み。具体的な設定方法については「解説編」を参照。
各認証機能で使用するサーバーグループは、以下の各コマンドで設定できる。

- aaa authentication loginコマンド（ログイン認証用の認証サーバー）
- aaa authentication openvpnコマンド（OpenVPNクライアント認証用の認証サーバー）

### パラメーター

`GROUPNAME` | 認証サーバーグループ名。「radius」「ldap」はシステムが予約済みのため指定できない（サーバーグループ「radius」はradius-server hostコマンドで指定したすべてのRADIUSサーバー、サーバーグループ「ldap」はldap-serverコマンドとそのサブコマンドで設定したすべてのLDAPサーバーを暗黙のうちに含む）。半角英数字とハイフン、アンダースコアのみ使用可能

### 使用例

■ LDAP認証サーバーグループmydirsを作成する。

    awplus(config)# aaa group server ldap mydirs ↓
    awplus(config-ldap-group)#

■ LDAP認証サーバーグループmydirsを削除する。

    awplus(config)# no aaa group server ldap mydirs ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa group server ldap（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- server（LDAPサーバーグループモード）

### 関連コマンド

aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication openvpn（グローバルコンフィグモード）
ldap-server（グローバルコンフィグモード）
show ldap server group（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G