[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# authentication

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# authentication {search|bind-only}`

`(config-ldap-server)# no authentication`

対象LDAPサーバーにおける、ユーザー認証処理の手順を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はsearch。

### パラメーター

`search` | 匿名またはルートユーザー（bind authenticate root-dn）でLDAPサーバーにバインド（ログイン）してから、認証対象のユーザーを検索し、マッチした場合は該当ユーザーのDNで再度LDAPサーバーにバインドし、その結果によって認証結果を決める。初期設定
`bind-only` | 認証対象のユーザー名に、ログイン属性（login-attribute）とベースDN（base-dn）を組み合わせて作成したDNでLDAPサーバーにバインド（ログイン）し、その結果によって認証結果を決める

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- authentication（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

base-dn（LDAPサーバーモード）
bind authenticate root-dn（LDAPサーバーモード）
login-attribute（LDAPサーバーモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G