[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# mac address-table acquire

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`(config)# [no] mac address-table acquire`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の自動学習機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、自動学習機能を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table acquire（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C