[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor update-source

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} update-source IFNAME`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} update-source`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの通信に使用する始点IP/IPv6アドレスを指定する。具体的には、始点IP/IPv6アドレスとして使いたいアドレスが設定されているインターフェースを指定する。
no形式で実行した場合は始点IP/IPv6アドレスの指定を削除する。
初期状態では始点IP/IPv6アドレスは指定されておらず、BGPパケットを送出するインターフェースのIP/IPv6アドレスが始点IP/IPv6アドレスとして自動的に使われる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

■ iBGPピア「R1」、「R2」間で、それぞれループバックインターフェースloのIPアドレスをBGPパケットの始点IPアドレスとして使うよう設定する。ここでは、実際の送出インターフェースはR1、R2ともにvlan1000で、設定されているIPアドレスはそれぞれ10.10.10.1/24、10.10.10.5/24と仮定する。対向ピアのループバックインターフェースに設定されたIPアドレスへの経路は、ここでは例としてスタティック設定しているが、RIP、OSPF等で通知してもよい。

    R1(config)# interface lo ↓
    R1(config-if)# ip address 10.0.0.1/32 ↓
    R1(config-if)# exit ↓
    R1(config)# ip route 10.0.0.5/32 10.10.10.5 ↓
    R1(config)# router bgp 65010 ↓
    R1(config-router)# neighbor 10.0.0.5 remote-as 65010 ↓
    R1(config-router)# neighbor 10.0.0.5 update-source lo ↓

    R2(config)# interface lo ↓
    R2(config-if)# ip address 10.0.0.5/32 ↓
    R2(config-if)# exit ↓
    R2(config)# ip route 10.0.0.1/32 10.10.10.1 ↓
    R2(config)# router bgp 65010 ↓
    R2(config-router)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 65010 ↓
    R2(config-router)# neighbor 10.0.0.1 update-source lo ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor update-source（BGPモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
ipv6 address（インターフェースモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C