[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show exception log

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show exception log`

例外発生ログを表示する。

### 使用例

    awplus> show exception log ↓
    ...
    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2018 Apr 06 14:16:00 local7.debug awplus ...
    ...

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

### 関連コマンド

clear exception log（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C