[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear stoat collector session counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# clear stoat collector session counters [<1-4294967295>]`

STOATセッションの統計情報をクリアする。

### パラメーター

`<1-4294967295>` | セッションID。省略時はすべてのSTOATセッションが対象となる

### 使用例

■ 全STOATセッションの統計情報をクリアする。

    awplus# clear stoat collector session counters ↓

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
show stoat collector（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C