[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show mls qos aggregate-policer

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos aggregate-policer [NAME]`

集約ポリサーの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | 集約ポリサー名。省略時はすべての集約ポリサーが対象となる

### 使用例

    awplus> show mls qos aggregate-policer ↓

     AGGREGATE-POLICER-NAME: ap1
          Policer single-rate action drop-red:
           average rate(1024 kbps)  minimum burst(10240 B) maximum burst(20480 B)

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

mls qos aggregate-police single-rate（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police twin-rate（グローバルコンフィグモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C