[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap(local)

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / AP個別設定（AP登録）

`> show wireless ap [local] [brief|status|detail]`

無線APの設定情報を表示する。

### パラメーター

`local` | 本製品の設定情報を表示する。
`brief` | 無線APのローカルプロファイルの情報を表示する。
`status` | ファームウェアバージョン、接続クライアント数、起動からの経過時間を表示する。その他の項目は未サポート。
`detail` | 本製品の設定情報とリモート管理（未サポート）の情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show wireless ap local ↓
    AP ID Local:
     Status ........................ Enable
     Description ...................
     AP Profile .................... local
     IP Address .................... XXX.XXX.X.X
     MAC Address ................... XXXX.XXXX.XXXX
     Login Username ................
     Login Password ................ (encrypted)
     Radio 1:
      OverrideRadioStatus ..........
      Channel ...................... auto
      Power ........................ auto
     Radio 2:
      OverrideRadioStatus ..........
      Channel ...................... auto
      Power ........................ auto

    awplus# show wireless ap brief ↓
    ID    Description Status  Prof  IP Address      MAC Address
    ----- ----------- ------- ----- --------------- --------------
    Local             Enable  local XXX.XXX.X.X     XXXX.XXXX.XXXX

    awplus# show wireless ap status ↓
    ID    Model            FW ver     Manage rupt Config   c Clnt Uptime
    ----- ---------------- ---------- ----------- ---------- ---- ---------------
    Local AT-TQXXXX        X.X.X-X.X  Managd ---- Succeed  -    0             115

    Server IP addr  Port  ID    State
    --------------- ----- ----- ---------
    127.0.0.1       65437     1 Done

    awplus# show wireless ap detail ↓
    AP ID Local:
     Description ...................
     AP Profile .................... local
     IP Address .................... 127.0.0.1
     MAC Address ................... XXXX.XXXX.XXXX
     Model ......................... AT-TQXXXX
     Serial ........................
     Firmware Version .............. X.X.X-X.X
     Management Status ............. Managed
     Configuration Status .......... Succeeded (Latest)
     Configuration Pull Status ..... -
     Crash Log Status .............. -
     Clients........................ 0
     Sysup time..................... 361
     Operational Status:
      Reboot Status ................. -
      Firmware Upgrade Status ....... -
      Configuration Apply Status .... -
      Auto Channel Power Status ..... -

    Management Session (127.0.0.1:65437):
     Session ID ................... 1
     Session State ................ Done
     Base MAC Address ............. XX:XX:XX:XX:XX:XX
     IPv4 Address ................. 127.0.0.1
     IPv4 Mask .................... 255.0.0.0
     Peer IPv4 Address ............ 127.0.0.1
     Peer IPv4 Port ............... 35990

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B