[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show dhcp lease

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`# show dhcp lease [IFNAME]`

DHCPクライアントとして動作している（あるいは動作していた）IPインターフェースがDHCPサーバーから取得した情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はDHCPクライアントとして動作している（あるいは動作していた）すべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show dhcp lease ↓
    Interface eth1
    --------------------------------------------------------------------------------
    IP Address:                   172.17.28.230
    Expires:                      2012/2/8 06:25:01
    Renew:                        2012/2/8 06:19:22
    Rebind:                       2012/2/8 06:23:46
    Server:
    Options:
      subnet-mask                 255.255.255.0
      routers                     172.17.28.32
      dhcp-lease-time             600
      dhcp-message-type           5
      domain-name-servers         172.17.21.28,172.17.48.48,172.17.28.1
      dhcp-server-identifier      172.17.28.1
      domain-name                 tw.example.com

表 1
Interface | DHCPクライアントとして動作している（あるいは動作していた）インターフェース
IP Address | 割り当てられたIPアドレス
Expires | リース期限
Renew | リース延長要求期限
Rebind | リース再取得期限
Server | DHCPサーバー
Options | 以下、DHCPオプションとして取得した情報が表示される

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
show ip domain-name（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B