[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# secure-listen

モード: ダウンロードポータルモード
カテゴリー: Web GUI / ネットワークサービス

`(config-download-portal)# [no] secure-listen A.B.C.D <1-65535>`

ダウンロードポータルのHTTPS待ち受けアドレス/ポートを追加する。
no形式で実行した場合は指定したHTTPS待ち受けアドレス/ポートを削除する。
初期状態ではHTTPS待ち受けアドレス/ポートは未設定。
ダウンロードポータルを使用するにはHTTPS待ち受けアドレス/ポートの設定が必須。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス。本製品に設定されているアドレスを指定すること
`<1-65535>` | TCPポート

### 使用例

■ 初期状態ではWebサーバー機能（設定用Web GUI）が全アドレスのTCP 443番ポート（*:443）で待ち受けているため、ダウンロードポータル用のHTTPS待ち受けアドレス/ポートを設定するときは、次のいずれかの方針で行う必要がある。

- ダウンロードポータルのHTTPS待ち受けポートを443以外にする。

      awplus(config-download-portal)# secure-listen 10.0.0.1 10443 ↓

- Webサーバー機能のHTTPS待ち受けアドレスとダウンロードポータルの待ち受けアドレスを別にする。この場合はどちらも443番ポートを使用できる。
  たとえば、Webサーバー機能はLAN側アドレス（192.168.1.1と仮定）、ダウンロードポータルはWAN側アドレス（10.0.0.1と仮定）でHTTPS接続を待ち受けるよう設定する。

      awplus(config)# http secure-listen 192.168.1.1 443 ↓
      awplus(config)# http secure-port none ↓
      awplus(config)# http port none ↓
      awplus(config)# download-portal ↓
      awplus(config-download-portal)# secure-listen 10.0.0.1 443 ↓

### コマンドツリー

    download-portal (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- secure-listen（ダウンロードポータルモード）

### 関連コマンド

http listen（グローバルコンフィグモード）
http port（グローバルコンフィグモード）
http secure-listen（グローバルコンフィグモード）
http secure-port（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show download-portal（特権EXECモード）
show http（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B