[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# username

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# username USERNAME`

`(config-ddns-update-method)# no username`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスのユーザー名を設定する。
no形式で実行した場合はユーザー名の設定を削除する。
初期状態では未設定。
update-urlコマンドで指定するアップデート用URL内の変数 <USERNAME> は、実際の更新時に本コマンドで指定したユーザー名に置き換えられる。

### パラメーター

`USERNAME` | DDNSサービスのユーザー名

### 使用例

■ DDNSサービスのユーザー名を設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# username exampleuser ↓

■ DDNSサービスのユーザー名を削除する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no username ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- username（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B