[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# echo

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / スクリプト

`> echo TEXTLINE`

指定した文字列を端末画面に出力し、さらに空行を1つ出力する。
本コマンドはおもにスクリプト中で使用することを想定したもの。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 文字列。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ コマンドラインからの使用例。

    awplus# echo Hello AlliedWare Plus ↓
    Hello AlliedWare Plus

    awplus#

### 関連コマンド

activate（特権EXECモード）
wait（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B