[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show traffic-control counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`# show traffic-control counters [IFNAME]`

QoS機能の統計情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

■ QoS機能の統計情報を表示する。

    awplus# show traffic-control counters  ↓
    Traffic Control Counters

    Interface eth1:
    Class             Counter                          Bytes               Packets
    ------------------------------------------------------------------------------
    A                 Sent                                 0                     0
                      Currently Queued                     0                     0
                      Dropped                                                    0

    A.B5001           Sent                                 0                     0
                      Currently Queued                     0                     0
                      Dropped                                                    0

    A.B5002           Sent                                 0                     0
                      Currently Queued                     0                     0
                      Dropped                                                    0

    A.default         Sent                                 0                     0
                      Currently Queued                     0                     0
                      Dropped                                                    0

    system            Sent                                 0                     0
                      Currently Queued                     0                     0
                      Dropped                                                    0

### 関連コマンド

rule（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control（特権EXECモード）
traffic-control（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B