[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mkdir

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`# mkdir DIRPATH`

ディレクトリーを作成する。

### パラメーター

`DIRPATH` | 作成するディレクトリーのパス。すでに存在するディレクトリーを指定した場合はエラーになる。また、複数階層のディレクトリーを一度に作成することはできない。
| `DEVICE:/DIRECTORY` | デバイス名を含む絶対パス（例：「flash:/home/zein」）
| `/DIRECTORY` | カレントデバイス上の絶対パス（カレントディレクトリーと同じデバイス上の絶対パス）（例：「/home/admin/config」）
| `DIRECTORY` | カレントディレクトリーからの相対パス（例：「.configs/ssh」、「../..」）

### 使用例

■ カレントディレクトリーにサブディレクトリーtmpを作成する。

    awplus# mkdir tmp ↓
    Successful operation

■ フラッシュメモリー上に/home/zeinというディレクトリーを作成する。ルートディレクトリーに1つもサブディレクトリーがない状態から、/home/zeinという2階層のディレクトリーを一度に作成することはできない。最初に/homeを作成し、その後/home/zeinを作成すること。

    awplus# mkdir flash:/home/zein ↓
    % No such file or directory

    awplus# mkdir flash:/home ↓
    Successful operation

    awplus# mkdir flash:/home/zein ↓
    Successful operation

### 関連コマンド

delete（特権EXECモード）
dir（特権EXECモード）
pwd（特権EXECモード）
rmdir（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B