[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipsec counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] ipsec counters`

IPsecの統計情報を表示する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能

### 使用例

■ IPsecの統計情報を表示する。

    awplus# show ipsec counters ↓
    Name                       Value
    -------------------------------------
    InError                    0
    InBufferError              0
    InHdrError                 0
    InNoStates                 0
    InStateProtoError          0
    InStateModeError           0
    InStateSeqError            0
    InStateExpired             0
    InStateMismatch            0
    InStateInvalid             0
    InTmplMismatch             0
    InNoPols                   0
    InPolBlock                 0
    InPolError                 0
    OutError                   0
    OutBundleGenError          0
    OutBundleCheckError        0
    OutNoStates                0
    OutStateProtoError         0
    OutStateModeError          0
    OutStateSeqError           0
    OutStateExpired            0
    OutPolBlock                0
    OutPolDead                 0
    OutPolError                0
    FwdHdrError                0

### 関連コマンド

tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B