[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless disassociate ap local client(local)

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / 運用機能

`# wireless disassociate ap local client {all|HHHH.HHHH.HHHH}`

本製品に接続している無線クライアントとの接続を解除する。

### パラメーター

`all` | すべての無線クライアント
`HHHH.HHHH.HHHH` | 切断する無線クライアントのMACアドレス

### 関連コマンド

show wireless ap clients(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B