[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# day

モード: タスク設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

`(config-wireless-task)# day {DATE|DAYSOFWEEK|every-day}`

`(config-wireless-task)# no day`

対象タスクの実行日を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は every-day。

### パラメーター

`DATE :=` | `<1-31> MONTH <2000-2035>`
| 日付。d mmm yyyyの形式。dは日（1～31）、mmmは月（英語月名。大文字小文字は区別しない。例：february）、yyyyは西暦年（2000～2035）で指定する（例：15 january 2012）。対象タスクを指定した日にだけ実行したい場合に使う
`DAYSOFWEEK :=` | `{sunday & monday & tuesday & wednesday & thursday & friday & saturday}`
| 曜日（英語曜日名。大文字小文字は区別しない。例：monday）。スペース区切りで複数指定可能。対象タスクを指定した曜日にだけ実行したい場合に使う
`every-day` | 対象タスクを毎日実行したい場合に指定する。初期値

### コマンドツリー

    task (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- day（タスク設定モード）

### 関連コマンド

show wireless task（非特権EXECモード）
time（タスク設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B