[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# clear firewall connections

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`# clear firewall connections`

ファイアウォールを介して行われている通信セッションをクリアする。

### 使用例

■ ファイアウォールを介して行われている通信セッションをクリアする。

    awplus# clear firewall connections ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行すると、ファイアウォール経由のTCP通信が切断されるため注意すること（UDPやICMPの通信は継続される）。

### 関連コマンド

show firewall connections（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B