[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show startup-config

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コンフィグレーション

`# show startup-config`

起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の内容を表示する。

### 使用例

    awplus# show startup-config ↓
    !
    service password-encryption
    !
    no banner motd
    !
    username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
     .
     .
     .

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、boot config-fileコマンドで設定した実体ファイルに対して作用する。boot config-fileコマンドで実体ファイルを指定していない場合は、初期設定の実体ファイル「flash:/default.cfg」に対して作用する。

### 関連コマンド

boot config-file（グローバルコンフィグモード）
copy（特権EXECモード）
erase startup-config（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）
write file（特権EXECモード）
write memory（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B