[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel openvpn expiry-kbytes

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn expiry-kbytes {<10-2147483>|disable}`

`(config-if)# no tunnel openvpn expiry-kbytes`

対象OpenVPNトンネルインターフェースにおいて、通信量ベースのRekey（データチャンネルの暗号鍵更新）を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。
通信量ベースのRekeyが設定されている場合は、通信量が指定した値に達するとRekeyが行われる。
通信量ベース（tunnel openvpn expiry-kbytes）と時間ベース（tunnel openvpn expiry-seconds）の両方のRekeyが有効に設定されている場合は、どちらかが条件を満たした時点でRekeyが行われる（Rekeyとともに両方のカウンターがリセットされる）。

### パラメーター

`<10-2147483>` | 通信量（KByte）
`disable` | 通信量ベースのRekeyを無効にする。初期設定

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn expiry-kbytes（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
tunnel openvpn expiry-seconds（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show openvpn connections（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B