[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# subject-alt-name

モード: CAトラストポイントモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`(ca-trustpoint)# subject-alt-name HOSTNAME`

`(ca-trustpoint)# no subject-alt-name [HOSTNAME]`

対象トラストポイントで発行する本製品のサーバー証明書のサブジェクト代替名（SAN。サブジェクトの別名）を追加する。サブジェクト代替名は複数追加可能。
no形式でHOSTNAMEを指定した場合は、指定したサブジェクト代替名を削除する。
no形式でHOSTNAMEを指定しなかった場合は、すべてのサブジェクト代替名を削除する。
初期設定ではサブジェクト代替名は未設定（発行するサーバー証明書にsubjectAltNameフィールドを含めない）。

### パラメーター

`HOSTNAME` | サブジェクト代替名（SAN）。ドメイン名またはIPv4アドレスの形式で指定する。IPv6アドレスは指定できない

### 使用例

■ トラストポイント「native-vpn」で発行する本製品のサーバー証明書のサブジェクト代替名を「10.0.0.1」に設定する。

    awplus(config)# crypto pki trustpoint native-vpn ↓
    awplus(ca-trustpoint)# subject-alt-name 10.0.0.1 ↓

### コマンドツリー

    crypto pki trustpoint (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- subject-alt-name（CAトラストポイントモード）

### 関連コマンド

crypto pki enroll（特権EXECモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）
subject-name（CAトラストポイントモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B