[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 運用・管理 / Secure Shell

Secure Shell（SSH）は、暗号/認証技術を利用してネットワーク経由の端末ログインなどを安全に行うためのプロトコルです。通信内容の暗号化により盗聴や改ざんを防ぐほか、サーバーやユーザーの認証機能によってなりすましを防ぐ効果もあります。
また、サブアプリケーションであるSCP（Secure CoPy）やSFTP（Secure File Transfer Protocol）によって安全なファイル転送を行ったり、TCPフォワーディング（ポートフォワーディング）機能を用いて簡易的なVPNを構築したりすることもできます。
本製品は、SSHバージョン2に対応したサーバー機能を備えています（IPv4、IPv6両対応）。認証方式はパスワード認証と公開鍵認証（RSA、ECDSA、ED25519）をサポートしています。

## SSHサーバー

SSHサーバー機能は初期設定では無効です。
なお、起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、SSHサーバーは有効化されますが、その設定はAMFネットワーク未検出時の一時的な設定であるため、運用上の必要性に応じて無効化してください。
以下では、本製品をSSHサーバーとして動作させるための基本設定について説明します。SSHはIP上で動作するため、IPの設定までは済んでいるものとします。
ここでは、初期設定のユーザーである「manager」と、新規に登録したユーザー「admin」に対し、SSHログインを許可するよう設定します。managerはパスワード認証のみ、adminはパスワード認証と公開鍵認証の両方を使えるものとします。

1. 権限レベル15の新規ユーザー「admin」を登録します。

       awplus(config)# username admin privilege 15 password adkf8KH! ↓

2. SSHサーバーを有効化します。

       awplus(config)# service ssh ↓

   > Note

   > > service sshコマンドの実行時に3種類（RSA、ECDSA、ED25519）のホスト鍵（Host Key）がすべて揃っていない場合は、存在していない種類のホスト鍵が自動的に生成されます。鍵長はRSAが2048ビット、ECDSAが384ビットです。
   > > なお、鍵長を変えたい場合など、ホスト鍵を手動で生成するにはcrypto key generate hostkeyコマンドを使います。

   > >     awplus(config)# crypto key generate hostkey rsa 4096 ↓
   > >     Generating host key (4096 bits rsa)
   > >     This may take a while. Please wait ... Done

   > >     WARNING: The SSH server must now be enabled with "service ssh"

3. SSHサーバーの有効化直後は、SSHログインが可能なユーザーは存在しません。SSHログインを許可するには、ssh server allow-usersコマンドを使います。ここでは、初期設定の管理者ユーザー「manager」と新規作成した管理者ユーザー「admin」にSSHログインを許可するよう設定します。

       awplus(config)# ssh server allow-users manager ↓
       awplus(config)# ssh server allow-users admin ↓

4. 以上でmanagerとadminがパスワード認証でログインできるようになりました。続いて、adminに対する、公開鍵認証の設定を行います。クライアントPC上において、SSHソフトウェア付属のユーティリティーなどでユーザー「admin」の公開鍵ペアを作成してください。公開鍵のアルゴリズムには、RSA、ECDSA、ED25519などがありますが、ここではRSA鍵を使うものとします。
5. PC上で作成したユーザー「admin」用のRSA公開鍵をダウンロードします。ここでは、公開鍵がpchost.example.comというコンピューター上の「admin_id_rsa.pub」という名前のファイルに格納されているものとし、同コンピューターからSCPプロトコルでローカルファイルシステムに転送（リモートコピー）するものとします。

       awplus(config)# end ↓
       awplus# copy scp://pcuser@pchost.example.com/tmp/admin_id_rsa.pub flash ↓
       Enter destination file name [admin_id_rsa.pub]: ↓
       pcuser@pchost.example.com's password: XXXXXXXX ↓ （実際には表示されません）
       Copying..
       Successful operation

   > Note

   > > リモートコピーの方法については、copyコマンドのページや「運用・管理」の「ファイル操作」をご覧ください。

6. adminのRSA公開鍵を「信頼済みユーザー公開鍵リスト」（Authorized Keysデータベース）に登録します。これでadminは、公開鍵認証によるログインができるようになります。

       awplus# configure terminal ↓
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)# crypto key pubkey-chain userkey admin admin_id_rsa.pub ↓

設定は以上です。
■ SSHサーバーへの接続を特定のホストからだけに制限することもできます。これには、ssh server allow-usersコマンドの省略可能な第2パラメーターHOSTNAME-PATTERNを使います。ホストによるアクセス制限はSSHユーザーごとに設定します。たとえば、SSHユーザー「manager」に対し、192.168.10.186からのみ接続を許可するには、次のようにします。

    awplus(config)# ssh server allow-users manager 192.168.10.186 ↓

IPアドレスを範囲指定することもできます。たとえば、SSHユーザー「manager」に対し、192.168.10.0/24の範囲からのみ接続を許可するには、次のようにします。アスタリスク（*）はワイルドカードの指定で、任意の文字列にマッチします。

    awplus(config)# ssh server allow-users manager 192.168.10.* ↓

> Note

> > ワイルドカードを用いてIPアドレスを範囲指定した場合、「% Warning: ssh server resolve-hosts is not enabled.」という警告メッセージが出ますが、次項で述べる「ホスト名による指定」を使っていない場合は無視してかまいません。

> Note

> > アクセスが許可されていないホスト/ユーザーからSSHでログインしようとした場合、「sshd[3374]: fatal: mm_request_receive_expect: read: rtype 48 != type 46」のようなデバッグメッセージがログに記録されます。

■ HOSTNAME-PATTERNをホスト名で指定することもできますが、その場合は次の追加設定が必要です。

- 使用するDNSサーバーの設定（ip name-serverコマンド。初期状態では未設定）
- DNSへの問い合わせ機能の有効化（ip domain-lookupコマンド。初期状態で有効）
- ログイン元ホスト名の逆引き有効化（ssh server resolve-hostsコマンド。初期状態では無効）

たとえば、delirium.example.comという名前を持つホストからのみ、ユーザー「admin」でのログインを許可するには、次のようにします。

    awplus(config)# ip name-server 172.16.10.8 ↓
    awplus(config)# ssh server resolve-hosts ↓
    awplus(config)# ssh server allow-users admin delirium.example.com ↓

> Note

> > ssh server resolve-hostsコマンドを実行せずにホスト名を指定した場合は「% Warning: ssh server resolve-hosts is not enabled.」という警告メッセージが出ます。ホスト名を指定する場合は必ずssh server resolve-hostsコマンドを実行して、ホスト名の逆引きを有効化してください。逆引きが無効の場合、ホスト名パターンを含むエントリーには一切マッチしませんのでご注意ください。

■ SSHサーバーの設定や状態はshow ssh serverコマンドで確認できます。

    awplus# show ssh server ↓

■ 作成したホスト鍵の情報はshow crypto key hostkeyコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto key hostkey ↓
    Type       Bits  Fingerprint
    ---------------------------------------------------------------
    rsa        2048  SHA256:wPo/qzwNsGLKnlVj9+U48gZQxHvtntmhmFxMqI5jd6M
    ecdsa       256  SHA256:1NJi1rtrI3uT2JPaWW6v/UW8xC66NWxs/MSrvdKppXs
    ed25519     256  SHA256:a0Tsz1PHpIIl9YDpsPYCzMiX13FDEaiO8uqblV+WqZc

    awplus# show crypto key hostkey rsa ↓
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDKtnCsVoyQvP8LAoOp0OdiW118z8tG95iwTlo14IDH
    GyErnCC2OinCFwMH/nW/8qfuEpG/yQdI7cXVH6euTz4XnaL38gxsU02M1vyzCJv0DjKiI+L31g/UGCWw
    rZCrG9+NKTLbi6xbnmlxWruE4hhBYZi28lCnSIVADv3YadRLdcGMspnI6MEw4UTlZQb8y51Hjy2Io2cH
    a1aacYsgfxVLJ4hH8L79+UewM3YC9QAJUjJ/vyPHikxtnC6Aqpm30Pbd/S4fcs1Uix0xwDOmH2iw0tnA
    bYgEeoJnq2uiR3KvIWPeHdLbf4CCwsIARKPKE1Qg+EdUowbeEO6tEDePNCOJ

■ ユーザーの公開鍵の情報はshow crypto key pubkey-chain userkeyコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto key pubkey-chain userkey admin ↓
     No Type   Bits Fingerprint                                     Comment
    -------------------------------------------------------------------------------
      1 rsa    4096 SHA256:iJ18qK5lVV3sT/jMvflfAInORmLgsf3L5TmDZt3J admin@pc

    awplus# show crypto key pubkey-chain userkey admin 1 ↓
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCX5FS6ZRCR/Wkl3PiFxum0czn1QCViNUZoTiwbYWOW
    FCtg57erbjaC3OzsWWtHiC+q/pIahCvAGo8XJWBW1F0ckPWBIkhLmyLaxwtAEPLY/KT2lhDen9TJt3Uv
    nNNQImTL5ZA1+c3JvNjEsSwUun3mi6gLG/QpUsXSwnz6m5J6AJbnEWLnniYBlQHUelBgTmh6W9eDjfCW
    SNxvQco9aHpgQOg2vTAgxboGCAiiVSgrxAYR5SxUGnshuLw8d3mdQSI6W08BvTFA9QzuYaa4eBnf43Of
    utA7yeVQ3m/2845CKMjrgCvvQ7isxhK1qhHuSjcGR8H58mCf75V7Wnut+o3ksc8Ts4m1BK5JEE5BWV7H
    Zxx3pN01L1RgxNqqTUWcMpi53BDqhBaSxDmciUPW3ZzFkLs2V6oCZ82jl/KCPCOmENcVHjCU80l4YaOx
    0OEyn1aYIbqlOC1+lBNGIpUByvfRx1W13TztrIXqqPwnsn5dsdcZlqm8jtOzf39vwD37tdH3F3bOL3ei
    xBlDlDl87q43sw5Y+RHRz/n7/nxRTnqbFEvnWf8f09bShFRbGWjm3NmbVq+b6NRRsaLgw7qRqOsLf7TG
    TQGMw+rpEpaAaAIFNd5Yn9pVOKYMNt+ibsNmkGMWF/j+D/aPh/PZSXidbo5mouMFnKvUXebX1cGhEQ+Q
    2w== admin@pc

■ 現在ログインしているユーザーの一覧を確認するには、show usersコマンドを実行します。

    awplus> show users ↓

■ 確立中のSSHセッションはshow sshコマンドで確認できます。

    awplus# show ssh ↓
    Secure Shell Sessions:

       ID Type Mode   Peer Host        Username   State       Filename
    ------------------------------------------------------------------------------
     3402 ssh  server 192.168.20.2     admin      open

■ 確立中のSSHセッションを切断するには、clear sshコマンドを使います。

    awplus# clear ssh 3402 ↓

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B