[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show crypto pki trustpoint

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# show crypto pki trustpoint [NAME]`

トラストポイントの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名。省略時はすべてのトラストポイントが対象

### 使用例

■ ローカルCAの情報を表示する。

    awplus# show crypto pki trustpoint ↓
    --------------------
    Trustpoint "local"
       Type            : Self-signed certificate authority
       Root Certificate: 8E668937 D96ABC7C A537CA93 E4FFFC60 1CB02C6C
       Local Server    : The server is enrolled to this trustpoint.
       Server Key      : server-default
       Applications    : RADIUS

       Authentication and Enrollment Parameters
          Enrollment   : selfsigned
          Lifetime     : 365 days

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
enrollment（CAトラストポイントモード）
lifetime（CAトラストポイントモード）
subject-alt-name（CAトラストポイントモード）
subject-name（CAトラストポイントモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B