[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# force-disable(local)

モード: AP登録・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap-radio)# [no] force-disable`

対象無線インターフェースを強制的に無効化する（無線電波をオフにする）。
no形式で実行した場合は無効化を解除する（無線電波をオンにする）。

### コマンドツリー

    radio (AP登録モード)
    radio(local) (AP登録モード)
        |
        +- force-disable(local)（AP登録・無線モード）

### 関連コマンド

enable(local)（APプロファイル・無線モード）
show wireless ap(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B