# show license external

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show license external`

## コマンド説明

バイナリー形式ライセンスキーでインストールされたライセンスの情報を表示する。

## 使用例

    awplus# show license external

    Features with installed entitlements:

    AMF Master

         Sourced from:                  stack member 1, serial XXXXXXXXX

         Currently licensed:            Yes
         Maximum AMF nodes:             40

         Start date:                    XX Xxx 20XX XX:XX
         Expiry date:                   XX Xxx 20XX XX:XX
         Maximum AMF nodes:             40

Note

表示される内容は製品、ライセンスによって異なります。

## 注意・補足事項

本コマンドで表示される日時は設定したタイムゾーン（clock timezone）におけるローカル時間。
本コマンドでは有効期間前と有効期間内のライセンス情報だけが表示され、有効期間後のライセンスは表示されない。
コントロールファブリックカード（CFC）2枚構成時やVCS構成時には、起動時間の早いCFCまたはVCSメンバーの情報が「Sourced from」に表示されます。これは通常アクティブCFCまたはVCSマスターです。アクティブCFCやVCSマスターが離脱すると次のようなWARNINGログが表示されますが、スタンバイCFCやVCSスレーブでもライセンスが有効になっているため、動作上は問題ありません。

    awplus# show license external

    Features with installed entitlements:

    AMF Controller

         Sourced from:                  card 1.5, serial XXXXXXXXXXXXXXXX
                                        [NOT PRESENT]

         Currently licensed:            Yes
         Maximum AMF areas:             60

         Start date:                    XX Xxx 20XX XX:XX
         Expiry date:                   XX Xxx 20XX XX:XX
         Maximum AMF areas:             60

    AMF Master

         Sourced from:                  card 1.5, serial XXXXXXXXXXXXXXXX
                                        [NOT PRESENT]

         Currently licensed:            Yes
         Maximum AMF nodes:             120

         Start date:                    XX Xxx 20XX XX:XX
         Expiry date:                   XX Xxx 20XX XX:XX
         Maximum AMF nodes:             120

    WARNING: The following features have license entitlements that were sourced
             from CFCs that are no longer part of the stack. Upon reboot
             these entitlements will be lost. To avoid loss of functionality
             re-connect the device to the stack, or transfer the license to another
             CFC using the RMA feature on the Allied Telesis Download
             Center website.

    AMF Controller from card 1.5, serial XXXXXXXXXXXXXXXX

    AMF Master from card 1.5, serial XXXXXXXXXXXXXXXX

## 関連コマンド