# auth priority

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# auth priority {auth-mac && dot1x}`

`(config-auth-profile)# no auth priority`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおける802.1X認証と他の認証方式（MACベース認証/Web認証）間の優先順位を指定する。
no形式で実行した場合は優先順位を未指定に戻す。
初期設定は未指定。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth priorityコマンドと同じです。

## パラメーター

`auth-mac`
  MACベース認証
`dot1x`
  802.1X認証

## コマンドツリー

## 関連コマンド