# service http

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] service http`

## コマンド説明

Webサーバー機能（HTTPサービス）を有効化する。
no形式で実行した場合は、Webサーバー機能を無効にする。
初期設定は有効。

## 使用例

Webサーバー機能を無効化する。

    awplus(config)# no service http

## 注意・補足事項

Webサーバー機能は下記機能の動作に必要なため、これらの機能を使用するときは無効化しないこと。

- RESTCONF（Webサーバー機能有効時は、RESTCONF機能も自動的に有効となる）
- プロキシー自動構成ファイル（PACファイル）の提供（PACファイルのインストールには、copyコマンドのproxy-autoconfig-fileパラメーターを使う）
- AMFの各種GUIとの連携機能（対象となる機能はatmf topology-gui enableを参照）
- DHCPサーバー/DNSサーバーを利用したAMFオートリカバリー（atmf recovery-server）
- Web GUI

Webサーバー機能有効時はTCPポート80番（http）と443番（https）がオープンした状態となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド