# clear ip igmp

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`# clear ip igmp [vrf VRFNAME] [group GROUP [IFNAME] | interface IFNAME]`

## コマンド説明

IGMPグループメンバーシップのエントリーを削除する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`group GROUP := group {*|A.B.C.D}`
  マルチキャストグループ。指定したグループのエントリーをすべてのインターフェースから削除する。省略時はすべてのエントリーが対象になる（*を指定するのと同じ）
  `*`
    すべてのエントリーを対象にする
  `A.B.C.D`
    マルチキャストグループアドレス。指定したグループのエントリーだけを対象にする
`IFNAME`
  インターフェース名。GROUPパラメーターに特定のグループ（A.B.C.D）を指定した場合、指定したインターフェース上に登録されているエントリーだけを対象にする。GROUPパラメーターに*を指定した場合は指定できない
`interface IFNAME`
  インターフェース名。指定したインターフェース上に登録されているすべてのエントリーを削除する

## 注意・補足事項

スタティック登録したグループ（ip igmp static-groupコマンド）は削除されない。

## 関連コマンド