# clear macsec counters

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MACsec

## 構文

コマンド構文

`# clear macsec counters [interface IFRANGE]`

## コマンド説明

各インターフェースのMACsec統計情報をクリアする。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はMACsecが有効なすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

MACsecが有効になっているすべてのインターフェースから同機能の統計情報をクリアする。

    awplus# clear macsec counters

ポート1.1.5のMACsec統計情報をクリアする。

    awplus# clear macsec counters interface port1.1.5

## 関連コマンド